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建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：环形混凝土电杆生产线建设项目
      建设单位（盖章）：山西瑞铭科技有限公司
编制日期：          2026年6月       

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	环形混凝土电杆生产线建设项目

	项目代码
	2604-140428-89-05-308768

	建设单位联系人
	李杰
	联系方式
	18534450066

	建设地点
	山西省长治市长子县鲍店镇东街村

	地理坐标
	（112度51分52.751秒，36度14分39.718秒）

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目
行业类别
	27_55、石膏、水泥制品及类似制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	长子县行政审批服务管理局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	380
	环保投资（万元）
	49.2

	环保投资占比（%）
	12.9
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	15086.66（本次不新增）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、生态管控单元符合性分析

（1）与生态保护红线
本项目位于山西省长治市长子县鲍店镇东街村，本次评价区范围内无县城水源地保护区、乡镇水源地保护区、自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。

根据长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告及山西政务服务网上山西省生态环境分区管控信息平台（见附件），本项目厂址建设位置位于一般管控单元内。管控要求如下，管控单元图见附图9。

表1-1  生态管控单元划分
序号
行政区划
管控单元编码
管控单元名称
管控区分类
1
长子县
ZH14042830001

长治市长子县一般管控单元

一般管控单元
表1-2  与一般管控单元管控要求的符合性分析

管控类别
管控要求
本项目情况
符合性
一般管控单元

空间布局约束

1.执行山西省、长治市空间布局准入的要求。 2.排放大气污染物的工业 

项目应当按照规划和环境保护规定进入工业园区。 3.禁止在邻近基本农田区域排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。

污染物排放管控
1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。
本项目为环形电线杆生产项目，产生的污染物为少量粉尘，经布袋除尘器处理达标后排放，不涉及重金属、多环芳烃和石油烃排放。项目建设不违背一般管控单元的要求。
符合
（2）与环境质量底线的符合性分析
环境空气：本次评价收集了长子县2025年的环境空气例行监测资料，监测项目为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3-8。根据监测结果：2025年度长子县SO2年均浓度占标率为20%，NO2年均浓度占标率为42.5%，PM10年均浓度占标率为67.14%，PM2.5年均浓度占标率为71.43%，CO的24小时平均第95百分位数占标率为25%，O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度占标率为101.9%，其中O3的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超标，其余五项基本污染物年均浓度及相应百分位数浓度均达标；因此，长子县为不达标区。
补充监测：本项目委托山西乾态环保科技有限公司对本项目厂址下风向TSP指标进行补充监测，监测时间为2026年4月26日-28日，监测结果显示厂区TSP均未出现超标现象。
声环境：本项目委托监测单位对厂界四周进行噪声现状监测，根据监测结果，厂界四周昼间噪声为55~57dB(A)，夜间噪声为45~46dB(A)，其监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量现状较好。
（3）与资源利用上线的符合性分析

本项目运营过程中所利用的资源主要为水、电，资源利用不会突破区域的资源总量要求，同时通过内部管理、设备选择的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。
（2）生态环境准入负面清单
根据《长治市生态环境准入总体要求》，本项目不属于“两高”项目；运营期废气经布袋除尘器处理后达标排放，无废水外排；本项目与《长治市生态环境准入总体要求》见1-3。

表1-3  与长治市生态环境准入总体要求符合性分析

管控类别
管控要求
本项目

符合性

空间布局约束
1.浊漳河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。

2.漳泽湖生态保护与修复区域，严禁新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。
本项目厂区不在浊漳河干流及主要支流沿岸，本项目为水泥电线杆加工项目，不属于高风险项目和危险化学品仓储设施，也不属于高污染项目。
符

合

污染物排放管控
1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。

2.浊漳河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量Ⅴ类及以上标准。禁止在浊漳河源头区域内倾倒垃圾。

3.加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量。
本项目污染物排放总量为颗粒物，拟由长治市生态环境局长子分局进行核定。运营期不涉及废水外排。
符

合

环境风险防控
加强浊漳河流域水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。
建设单位严格落实环评提出的环境风险防控措施，制定污染事故应急方案。
符

合

资源利用效率
1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。

2.实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降级，推进海绵城市建设，加强中水资源利用。

3.加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，通过节水改造、价格调节等措施，促进城乡节约用水。
本项目生产废水循环使用，不外排。
符

合

2、与《长子县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
（1）规划范围

规划范围为长子县行政辖区，全域国土空间总面积1029km²。本次规划包括县域和中心城区两个空间层次。

（2）规划期限

规划期限为2021年至2035年。规划基期年为2020年，近期为2025年，远期为2035年，远景展望至2050年。

（3）国土空间总体格局

构建“一心两廊、一屏一网、三区”的总体格局

一心两廊：即县城综合服务中心和以省道S326和S228为依托构建的十字型城乡发展走廊。

一屏一网：即发鸠山生态屏障和全域生态水网。

三区：即西部（浅山和半山区）特色农产品发展区、中部粮食规模化发展区、城郊都市农业发展区。

（4）统筹划定三条控制线

①永久基本农田保护红线

到2035年，全县永久基本农田保护面积不少于410.22平方千米。

②生态保护红线

到2035年，全县生态保护红线控制区面积不少于520.36公顷。

③城镇开发边界

到2035年，全县城镇开发边界面积为2093.93公顷。

（5）保护要求
①农业生产空间

坚守耕地规模底线：坚决落实最严格的耕地保护制度，坚守耕地和永久基本农田保护规模底线。

推进耕地质量建设：落实长子县作为国家级农产品主产区——国家粮食生产功能区的主体功能定位，提高耕地和永久基本农田质量。

强化耕地生态功能：推动永久基本农田集中连片，发挥耕地和永久基本农田的规模生态效益和生态屏障作用。

②生态保护空间

1）构建“一屏一网多点”的生态保护格局

“一屏”：发鸠山生态屏障。将以国家级公益林为主的连片林地，划定为西部生态屏障，是县域最重要的生态涵养区域。

“一网”：全域生态水网。以岚水河、雍河、浊漳河沿线上下游水系为基础，整合周边防护绿地、林地保护区等，串联各重要生态节点，构建区域生态网络。

2）以自然保护地为重点，完善区域生态保护体系

建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的“自然保护区+自然公园”的自然保护地体系。全县划定自然保护地2处，即精卫湖国家湿地公园和皇明湖省级自然保护区。规划至2035年，自然保护地面积不低于520.36公顷。

③城乡发展空间

1）构建“一心两廊”的城乡发展格局

“一心”：县城综合服务中心。带动6个重点建设镇和4个产业园区联动发展，逐步发展为功能互补、产业同步、市场同体、信息共享、旅游同线的城镇集群。

“两廊”：两条优化走廊。S326及发鸠山道路、S228形成两条优化走廊。既是各城镇的交通支撑，也是贯穿全域的景观绿廊。

2）构筑“一核两轴三片一环”的产业发展格局

“一核”：以长子县城为重点，建设创新研发、科研教育的综合产业服务核。

“两轴”：产业发展轴，联动产业重点镇与产业园区。

“三片”：围绕宋村镇、慈林镇及大堡头镇打造工业产业片区，串联南漳镇、鲍店镇、南陈镇、色头镇等8个镇形成农业产业片区，根据西部石哲镇资源特点，打造生态旅游先行示范片区。

“一环”：串联全域的文化休闲旅游环。

本项目位于长子县鲍店镇东街村，项目选址不涉及永久基本农田和生态红线，属于城镇开发边界内，项目在现有厂区内新建一条水泥电线杆生产线，占地性质为工业用地，项目建成后无废水外排，废气、噪声和固废均处理达标后排放，项目建设不违背《长子县国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求。

3、项目选址符合性分析

本项目位于山西省长治市长子县鲍店镇东街村，不在长子县城市规划范围内。本项目已取得不动产权证书，用地性质为工业用地。项目周围无国家风景名胜区、古树名木等环境敏感点。

本项目位于辛安泉域范围内，但不在泉域重点保护区范围内。根据《山西省泉域水资源保护条例》，在重点保护区以外的泉域范围内，应遵守下列规定： A、控制岩溶地下水开采； B、合理开发孔隙裂隙地下水； C、严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目； D、不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。本项目严格遵守这些规定，因此基本不会对泉域造成影响。

    4、长子县乡镇饮用水源地

距离本项目最近的水源地为岚源集中供水水源地。

岚源集中供水水源地为鲍家河水库，水源地类型为地表水湖库型。鲍家河水库总库容为1878万m3，属中型水库。水源设有1个取水口，现状年供水量为22.5万m=/a，供应碾张镇、岚水镇、鲍店镇、以及丹朱镇4个乡镇、54个行政村44926人的生活饮用水。设计取水量为1572m3/d，实际取水量为616m3/d。

岚源集中供水水源地一级保护区水域范围为以取水口半径300m范围内的区域。由于取水口靠近南岸，实际保护区面积为0.097km2。陆域范围：根据地形特点，实际划定一级保护区陆域范围大致呈不规则形分布，北自丰宜镇东~营里~西里~鲍家河，南到丰宜镇南~西庄~南庄~卫家岭~关村北；西自马圈沟西北~后道上西~南村东~两水沟~东坡，东至鲍家河水库大坝，由经上圈定的面积为3.909km2。

岚源集中供水水源地二级保护区水域范围：一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区，面积为1.252km2。陆域范围：根据地形特点，实际划定二级保护区陆域范围大致呈不规则形分布，北自马圈沟西~白杨树庄~新庄~里河~高川东南，南到老虎岭~卫家岭南~关村北；西至丰宜镇东，东至鲍家河水库大坝，由以上圈定的面积为20.226km2。

本项目不在长子县乡镇集中供水水源地保护区内。厂区边界距离岚源集中供水水源地保护区边界7.7km。本项目的建设对长子乡镇集中供水水源地影响较小。
5、辛安泉域
（1）泉域概况

辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615～643m，出露地层为奥陶系中统；辛安村以下有实会泉、车流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600～615m。多年平均流量11.9m3/s(1959~1984年)。

辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城、平顺、壶关、长子、屯留、长治县、城区、郊区等12个县(市、区)，还包括晋中地区的榆社县等。

泉域东部为太行山，西部为太岳山，中部为长治盆地，山区高程1100~1500m，部分山峰高达2000m以上，盆地高程700～950m。主要河流为浊漳河，属海河流域漳卫河水系，上游分南、西、北三条支流，在襄垣县小蛟村汇流后自西向东穿越太行山流向华北平原。

泉域属温暖半干旱大陆性气候，四季分明，年平均气温9.4℃。降水主要集中在夏、秋两季，多年平均降水量569.6mm。

泉域内岩溶地下水主要含水层为奥陶系中统石灰岩、泥灰岩、角砾状灰岩等，其次为寒武系中、上统石灰岩、白云质灰岩等。奥陶系下统白云岩，除排泄区外在区域上为相对隔水层。

大气降水在碳酸盐岩裸露区的入渗是岩溶水主要补给来源，其次是灰岩区河段地表水及水库水的渗漏补给。岩溶水总体上由南、西南、西北及北向排泄区汇流，在浊漳河河谷的西流北耽车一带以泉群形式集中排泄，为侵蚀、接触、溢流全排型泉。

在可溶岩裸露、半裸露的补给区，岩溶水水质优良，矿化度260～400mg/L，为HCO3-Ca或HCO3-Ca·Mg型水；岩溶水径流区矿化度428～444mg/L，属HCO3·SO4-Ca·Mg型水；西部径流滞缓区，岩溶水处于封闭、半封闭状态，矿化度多在1000mg/L以上，水质类型变为硫酸重碳酸或硫酸盐型水。

（2）泉域范围

北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南由榆社县人头山-辉教北-子金山-分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留县八泉-长子县良坪西。

南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟-色头镇南-金泉山-陵川西马安。

东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。自人头山-榆社红崖头东-左权申家崆。中段：受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长城系非可溶岩形成隔水边界。自北向南由申家蛟-黎城仟仵-上遥镇-洪井。南段：北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地下分水岭，自北向南由黎城县洪井-东阳关镇-宋家庄；南端为北耽车以下浊漳河河谷一带寒武系下统及长城系非可溶岩地层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵入体构成阻水边界，自北向南由宋家庄-阳高-虹梯关-东寺头-西安里北-西马安。

根据以上边界圈定泉域范围，总面积10950km2，包括长治市12个县(市、区)，面积9430km2，晋中榆社县1520km2。其中碳酸盐岩裸露区面积2200km2，覆盖、埋藏区8750km²。

（3）重点保护区范围

泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。

文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km²。两处合计面积为66km²。

本项目位于辛安泉域内，但不在重点泉域范围，位于辛安泉域重点保护区西部，距离重点保护区直线距离约24公里。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景
山西瑞铭科技有限公司位于长治市长子县鲍店镇东街村，并于2022年11月17日取得土地证，占地性质为工业用地，占地面积15086.66m2。2023年5月公司投资建设“钢压延加工生产线建设项目”，并于2023年9月7日由长治市生态环境局长子分局下发“关于山西瑞铭科技有限公司钢压延加工生产线建设项目环境影响报告表的批复”（长子环函〔2023〕49号），该项目于2024年10月建成，项目建成后由于市场原因该生产装置一直处于停运状态，因此暂未完成排污和验收。
环形混凝土电杆作为一种重要的电力传输设备，在我国电力基础设施建设中占据着重要地位。随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，环形混凝土电杆的需求量逐年上升。据统计，近年来我国环形预应力混凝土电杆市场规模不断扩大，年复合增长率达到5%以上。

为此，山西瑞铭科技有限公司计划利用厂区现有空厂房，建设环形混凝土电杆生产线，以厂区现有钢压延项目生产钢棒作为原料，外购砂石、水泥制成混凝土，进行环形电杆生产，项目于2026年4月由长子县行政审批服务管理局进行备案，拟建设规模为年产3万根。

待本项目建成后，现有钢棒生产线和本项目同时运营，届时将对全厂进行排污登记和环保验收。
2、本次项目概况

本次新建项目利用现有2#和3#厂房进行混凝土环形电杆生产，其他公辅工程依托现有，主要建设内容见表2-1
表2-1  本项目建设内容一览表

工序
工段

建设内容
备注
主体工程

2#生产车间
彩钢全封闭结构，位于现有钢压延车间西侧，占地面积为4000m2，新建骨架制作区和电杆成型区，该车间设钢筋墩头机、牵引机、绕丝机、行吊、成型模具、电杆钢模，制杆离心机，起重机等设备
厂房利旧设备新建
储运工程
3#车间
彩钢全封闭结构，位于2#生产车间西侧，占地面积1200㎡，分为东西两个区域，东侧靠近2#车间布置1台搅拌机和2套筒仓，西侧主要为砂子和石子存放区。
厂房利旧设备新建
辅助工程
办公用房
单层砖混结构，位于厂区最西侧，靠近出入口处，面积100㎡
利旧
公用工程

供水
接自附近村庄自来水管网；
利旧
供电
由邻近10kV电网引入厂区
利旧
供热
办公区采用电暖器取暖
利旧
环保工程
大气防治

水泥罐
设1个80t的水泥罐，仓顶排气口接入集气管引入1#脉冲布袋除尘器处理，最终经15m高的排气筒排放
新建
粉煤灰罐
设1个80t的粉煤灰罐，仓顶排气口接入集气管引入1#脉冲布袋除尘器处理，最终经15m高的排气筒排放。
新建
搅拌及入料
搅拌机设1个上料斗，上料斗设置1个1.2m×1.2m的套侧吸罩，用于收集上料粉尘，搅拌机全密闭，上料和搅拌产生的粉尘经收集后一起进入3#布袋除尘器处理，最终经15m高的排气筒排放。
新建
原料库
原料砂石置于全密闭原料库内堆放，并配置覆盖全场的喷雾抑尘装置

新建
废水防治

软水排水
项目设1台软水制备装置，工艺为离子交换，软水制备率为70%，产生的废水为清净下水，收集后回用于搅拌用水
/
养护用水
蒸汽养护用水循环利用
/
洗车废水
在厂区入口处设置洗车平台，并配套建设收集池、沉淀池各1座，容积均为5m3，洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排
新建
生活废水

厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，用于洒水抑尘，厂区设旱厕定期清掏。

/
噪声

各类噪声源

设备采用低噪声设备，进行基础减振，厂房隔音等措施；车辆减速行驶、禁止鸣笛
/
固废

生活垃圾

厂区设置垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理

/
除尘灰
除尘器除尘灰返回搅拌作为原料使用
/
废边角料
钢筋骨架制作过程产生的废边角料，收集后直接外售
/
不合格品
离心定型过程产生的不合格残次品，送附近工厂，粉碎后用于混凝土砌石
/
废机油

设备维护产生的废机油收集后依托项目北侧紧邻的长子县金鑫机械电杆有限公司危废贮存库暂存，占地面积为36㎡，定期交由有资质单位进行处置
依托
依托工程合理性分析：

2#厂房做电杆生产车间的可行性：2#厂房原计划存放现有钢压延项目的产品钢棒，因钢压延生产线停运至今，2#厂房一直闲置，现有1#厂房占地约3800m2，仅使用约1800m²布置两条钢棒生产线，仍有‌2000m²未利用空间‌，完全可容纳原计划在2#厂房存放的钢棒原料与成品，确保生产与仓储一体化不受影响。2#厂房处于闲置状态，为提高资产使用效率，将其改造为电杆生产车间，不会影响现有生产布局。

3#厂房做砂石粉料库的可行性：3#厂房原被长子县金鑫机械电杆有限公司作为库房租用，后被瑞铭收回拟作本项目砂石库。该厂房已做地面硬化，并划分两个区域，东侧布置搅拌机和2座筒仓，西侧存放砂子和石子，满足本项目生产需求，不涉及遗留污染问题。

危废贮存库依托可行性：本次依托项目北侧长子县金鑫机械电杆有限公司的危废贮存库进行危废暂存，面积为36m2；该危废库现存放长子县金鑫机械电杆有限公司产生的废机油（0.5t/a）和瑞铭厂钢压延生产线产生的废机油（0.1t/a）。根据现场勘查，危废贮存库内暂无危废贮存，库内面积较大，各单位危废均为机械设备维修保养产生的废机油、废油桶，产生量较小，且每月周转1次，因此，现有危废贮存库容量能够满足本项目危废。
3、主要生产设施及设施参数
本项目生产设备见下表。

表2-2  本项目生产设备一览表
序号

名称

规格型号、参数
单位

数量

1
电杆模具
Φ150*10m（8+2）
台
1
Φ190*12m（10+2）
台
3
Φ190*18m（9+6+3）

台
1
Φ230*18m（9+3+3+3）

台
1
Φ270*15m（9+3+3）

台
1
Φ430*18m（6+6+3+3）

台
1
Φ190*12m

台
7
Φ190*15m

台
4
2
放张机
FZJ-114.S150
台
1
3
张拉机
200T全自动
台
2
4
放张机
对边170mm
台
1
5
起重机
QE10（5T+5T）
台

2
6
起重机

LDE5t（5+5）
台

2
7
起重机

LD5T-17.75M
台

1
8
起重机

LD5T-20M
台

1
9
离心机
双辊6组
台
1
10
电杆离心机
托轮直径600mm，锻件，6组端头
台
1
11
电杆离心机
托轮直径600mm，锻件，8组端头
台
1
12
电杆钢筋笼滚焊机
DGH-40011
台
3
13
水泥专用设备钢筋镦头机
φ7.1-12.6
台
1
14
液压调直切断机
Φ7.1-Φ16*15m
台
1
15
混凝土喂料机
1.0m3
台
1
16
液压张拉机
120t-半自动
台
1
17
搅拌机
HZS35
台
1
18
骨料仓
3.5m3
台

1
19
计量斗
1.3m3
台

1
20
筒仓
ф4.5m，80t
台

2
21
螺旋机
LSY219*8
台

2
22
绕丝机
台

1
23
电杆张拉件190*12m
大头锚固盘
件
35
24
电杆张拉件190*12m
小头张拉丝杆
件
35
25
电杆张拉件190*12m
张拉丝杆螺母
件
35
26
穿筋等份板
16等分
件
1
27
电杆张拉件
φ190*12m16孔
套
10
28
电杆张拉件
φ190*15m16孔
套
10
29
龙门吊
10T-21m高度8.7m
套
1
30
龙门吊
5T-21m高度8.7m
套
1
31
龙门吊
5T-21m高度7m
套
1
32
滑触线
3-162+1
米
70
33
电蒸汽发生器
108KW（不锈钢）
台
4
4、原辅材料供应
表2-3  本项目原辅材料消耗一览表

序号
原料
单位用量kg
年用量t/a
储存位置
储存方式
1
水泥
278.4
8352
3#厂房
筒仓储存
2
石子
461.1
13833
3#厂房
3#厂房分区储存
4
砂
104.4
3132
3#厂房
3#厂房分区储存
5
粉煤灰
26.1
783
3#厂房
筒仓储存
5
钢材
82.4
2472
钢压延车间
产品区
6
减水剂
0.87
26.1
3#厂房
桶装
7
脱模剂
0.4
12
3#厂房
桶装
8
水
0.04m3
1200
水箱
水箱
9
法兰
-
3.5万
2#车间
本项目原料钢材为厂区钢压延生产线产品项目钢压延生产线生产规模为1.8万吨，满足本次生产用量。

减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性。项目减水剂从周边市场购买。

脱模剂是用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。项目脱模剂从周边市场外购 。
原辅料性质见下表：

表2-4主要原辅料理化性质表 

名称

理化性质

减水剂
聚羧酸系高性能减水剂是羧酸类接枝多元共聚物与其它有效助剂的复配产品。密度：1.07±0.02g/mL，固含量：20±2，水泥净浆流动度（基准水泥）：≥250mm（W/C=0.29），pH：6~8，氯离子含量：≤0.02%，减水率可高达45%，碱含量≤0.2%。产品无色无味，无毒无害，不含甲醛，不属于危险化学品，是新一代环保型减水剂，属于节能环保产品，产品外观为浅棕色液体。

脱模剂
主要成分矿物油、乳化剂（肥皂）水等一种介于模具和成品之间的功能性物质。不同的脱模剂有不同的主要成分。它可以使物体更光滑，更容易分离。
5、生产规模、产品方案
本项目产品为环形混凝土电杆，产量为3万根，主要生产整根电杆和由法兰连接的组装杆，其中所用法兰全部外购。产品贮存于2#钢筋骨架加工南侧空地区。  
表2-5 项目产品方案

序号
产品规格
产量根/a
1
整根电杆
φ190×12m×M
1000
2
整根电杆
φ190×15m×M
6500

3
整根电杆
φ230×12m×O
500

4
整根电杆
φ230×15m×O
1000

5

整根电杆
φ270×12m×M×G
1000
6
190-12组装电杆
Sφ190×6m×M
1000

Xφ270×6m×M
1000

7
190-15组装电杆
Sφ190×9m×M
3000

Xφ310×6m×M
3000

8
230-12组装电杆
Sφ230×6m×M
300

Xφ310×6m×M
200

9
230-15组装电杆
Sφ230×9m×N
3000

Xφ350×6m×N
3000

10
190-18组装电杆
Sφ190×9m×M
1500

Xφ310×9m×M
1000

11
230-18组装电杆
Sφ230×9m×N
1500

Xφ350×9m×N
1500

合计
30000
产品质量执行《环形混凝土电杆》（GB/T 4623-2025）标准。

（1）外观质量验收标准

电杆表面应无以下缺陷：

裂缝‌：预应力电杆不得有环向或纵向裂缝；钢筋混凝土电杆不得有纵向裂缝，环向裂缝宽度不得超过‌0.05mm‌。

漏浆‌：磨边合缝处、钢板圈与杆身结合处不得漏浆。

露筋与塌落‌：内外表面不得露筋，内表面不得有混凝土塌落。

蜂窝、麻面‌：不准许。

局部碰伤‌：不准许

（2）尺寸偏差

表2-6  尺寸偏差
序号
项 目
项目类别
质量要求（mm）
1 
杆长
整根杆
B
—40～+20
锥形组装杆的杆段
B
±15
等径组装杆的杆段
B
±10
2 
壁厚
B
—2～+10
3 
根径(直径/外径)
B
—2～+4
4 
杆段弯曲度
电杆梢径小于或等于190
A
≤1/800
电杆梢径或直径大于190
A
≤1/1000
5 
端部倾斜
杆底
B
≤5
法兰
B
≤2
钢板圈
B
≤3
6、总平面布置
本项目占地面积15086.66平方米，已取得不动产权证书，用地性质为工业用地。本项目总平面布置情况详见附图3、车间平面图详见附图4。

厂区东侧为钢压延车间，向西依次为电杆生产车间，搅拌车间，砂石原料车间，最西侧布置为绿化和办公用房。
本项目设计厂区地面和车间内地面均采用混凝土硬化，无裸露地表。
7、职工定员及工作制度
本项目劳动定员25人。

工作制度：年工作300天，一天8小时。

8、公用工程

（1）供水

供水水源接自附近鲍店镇自来水管网。

1）生活用水

厂区职工定员25人，厂区不设食堂、浴室、宿舍，使用化粪池。职工生活用水主要为盥洗用水。根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活》（DB14/T1049.4-2025），职工生活用水指标按农村居民生活农村分散式供水取80L/人•d，则职工生活用水量为2m3/d。生活污水排水量按用水量的80%计算，则生活废水产生量为1.6m3/d。
2）生产用水
①搅拌用水：根据《山西省用水定额 第2部分：工业》（DB14/T1049.2-2025），混凝土电杆用水定额为0.04m³/根，本项目年产30000根电杆，则拌和用水量为1200m3/a（4m³/d）。软水制备排水（0.77m³/d）经收集后用于搅拌机拌和用水，因此搅拌机拌和新鲜水用量为3.23m3/d。
②蒸汽养护用水：设4台108KW电蒸汽发生器对水加热使之变成蒸汽，用水量约为6m³/d，损耗量按30%计，约1.8m³/d，剩余4.2m³/d冷凝水返回水箱循环使用，蒸汽发生器补水为1.8m³。

项目设置1套制水设备，产水量为0.5m3/h，出水效率为70%，采用离子交换工艺，新鲜水通过装有钠型阳离子交换树脂的软化器，树脂上的Na⁺与水中的Ca²⁺、Mg²⁺发生交换，从而降低水的硬度。蒸汽软水补水量为1.8m3/d，则软水制备用水量为2.57m³/d，排水量为0.77m³/d。
③原料库喷淋洒水：砂石储库面积约为800㎡，用水量按2.0L/（㎡•次）计算，每天洒水1 次，降尘洒水量1.6m3/d。
④车辆清洗用水：参照《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），载重汽车循环用水冲洗用水量按60L/（辆·次）计算。本项目砂石原料用量约17000吨，汽车载重量按20 吨计算，则本项目洗车用水量=60L×10-3×（17000t/a÷20t）=51m3/a（0.17m3/d）。损失量按10%计算，为0.02m3/d，日补充水量为0.02m3/d，经洗车水池沉淀后循环使用，不外排，定期对洗车水池进行清理。

（2）排水

生活废水产生量按用水量的80%计，则产生量为1.6m3/d，量少，水质简单，排至化粪池，化粪池定期清掏。

洗车废水：本项目洗车废水经洗车平台沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

项目水平衡见图1。

表2-7  全厂给排水情况一览表
序

号
用水种类
用水定额
规模
用水量(m3/d)
新鲜水补充量（m3/d）

废水产生量（m3/d）

废水排放量（m3/d）

1
生活用水

80L/d
25人
2
2
1.6
0（化粪池，化粪池定期清掏）
2
拌和用水
/
/
4
3.23
/
3
软水制备
70%
/
2.57
2.57
0.77
回用于拌和用水
4
蒸汽养护用水
/
/
    6
   1.8
/
0（循环使用，不外排）
5
原料库洒水
2L/（㎡•次）
800m2
1.6
1.6
/
6
洗车废水
60L/辆·次

-
0.17
0.02
0.15
0（循环使用，不外排）
合计
10.34
9.42
2.52
0
[image: image12]
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图1  项目水平衡图   m3/d

	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺
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图2  项目生产工艺流程及排污环节示意图   

工艺流程简述：

（1）原料储存

项目原料散装砂子和石子由汽车运送至原料库储存，粉煤灰、水泥由密封罐车运入，由车上自备气力输送系统将其送入储罐内存放；钢筋由厂区现有钢压延车间提供。

砂石粉料在运输和装卸过程中会产生粉尘、噪声。

（2）混凝土搅拌
通过铲车将砂石运输至给料仓，给料仓三面围挡，留1处上料，采用自动计量系统计量后落入搅拌机上料斗，随后输送至搅拌机，搅拌机上料斗设置顶吸罩收集粉尘；水泥和粉煤灰通过自动计量系统，从各自筒仓内经自动衔接输料口输送至搅拌机，此过程密闭；配套用水和减水剂同样通过自动计量系统加入搅拌机内。搅拌机将上述材料搅拌均匀形成混凝土浆液。

搅拌机上料过程和搅拌过程会产生粉尘和噪声。
（3）骨架制作
现有项目生产的钢筋通过液压调直切断机调直并按规定长度切断，随后使用镦头机进行钢筋端部成型。经调直、切断和端部成型后的钢筋，通过钢筋笼滚焊机制作成预应力骨架。此过程为电阻焊接，电极对钢筋施加压力并通电，电流通过金属接触部位时，由于接触点电阻较大，产生高温并使接触点熔融，在电极压力作用下，使金属接触点牢固连接。本项目电阻焊无需焊材、焊剂，且被焊接金属(钢筋)表面无漆层、镀层等，因此不会产生焊接烟尘。

钢筋骨架制作过程会产生噪声以及废钢筋边角料。

（4）装模、合模
将预制的钢筋骨架放置于模具中，再将混凝土浆液灌入已填充了钢筋骨架笼的模具中。浇筑完毕后，盖紧模壳，紧固螺栓，防止混凝土外流；随后进行预应力张拉，持续10min。

该过程中会产生噪声。

（5）离心成型

使用吊钩将电杆半成品及其模具吊装至离心机，通过离心机高速旋转，使混凝土均匀地贴附于模具内壁周围，最终使电线杆形成中空结构，离心成型工艺持续约20分钟。该过程中会产生噪声。

此工序会产生噪声、固废不合格产品。

（6）养护

将离心成型后的电线杆（含模具）通过吊机吊至养护池中进行养护。本项目采用蒸汽养护成型，蒸汽养护是将混凝土构件放在蒸氧池，通入水蒸汽使混凝土升温，加速水泥硬化进程，供热方式为电蒸汽发生器，水蒸气仅与电杆模具进行接触，不与水泥电线杆直接接触，用行车将成型后的电杆吊至养护池，静停30分钟，通少量蒸汽30分钟，温度控制在60℃以下；通大量蒸汽90分钟，温度控制在85-90℃；保温4小时，温度控制在83℃左右；降温30分钟，池温与外界温度差在15-20℃出池脱模。
工程设5座蒸汽养护池，每个池可以容纳20根超高性能混凝土电杆，每个池每天运行6-7h，每天可养护100根超高性能混凝土电杆，每年可养护量为30000根，能满足本工程养护需要。

此工序会产生冷凝废水，循环利用。
（7）脱模检验

养护完成的电线杆（含模具）被吊运至脱模区，进行脱模，清模。用内膜清理设备清理钢箍里面残留的极少量水泥，钢箍备用。产品通过质量检验。合格产品由专用输送车辆运送至产品堆场存储并对外销售；不合格产品则运送至附近工厂，粉碎后用于生产水泥砌块。

（8）成品堆存

经质量检验合格的产品运输至电杆成品堆场，进行暂存与销售。

2、运营期产污环节
（1）废气：

①水泥仓粉尘；②粉煤灰仓粉尘；③搅拌粉尘。

（2）废水：

①生活废水；②蒸汽循环水；③软水制备废水；④洗车废水。

（3）噪声：

①生产设备噪声；②车辆产生的噪声。
（4）固废：

①职工生活垃圾；②废边角料；③除尘灰；④不合格产品；⑤设备保养产生的废机油。

	与项目有关的原有环境污染问题
	山西瑞铭科技有限公司位于长子县鲍店镇东街村，于2022年11月17日取得土地证，占地面积15086.66m2。厂区现有厂房3座，1#厂房现有2条PC钢棒生产线，该项目已于2023年9月7日取得长子县行政审批服务管理局“关于山西瑞铭科技有限公司钢压延加工生产线建设项目环境影响报告表的批复”。2024年建成后因市场需求较小，处于停运状态。2#厂房原计划存放产品钢棒，因生产线停运，2#厂房一直闲置。3#厂房由长子县金鑫机械电杆有限公司租用，作为库房存放闲置设施，后因瑞铭建设新项目而被收回。
1、钢压延项目概况
1#厂房钢压延项目建设2条钢棒生产线，年产预应力混凝土用PC钢棒1.8万吨。主要工程内容见表2-6
表2-6  现有项目建设内容一览表

工序
工段

建设内容
主体工程

生产车间：

彩钢全封闭结构
东侧新建2条PC钢棒生产：设2台剥壳机、2台拉丝机、2台矫直机、2台除锈机、4台牵引机、10台加热装置、4个冷却水槽、2台剪切机等；

西北侧设原料存放区，西南侧为成品堆放区：
辅助工程
办公用房
单层砖混结构，位于厂区最西侧，面积100㎡
公用工程

供水
接自附近村庄自来水管网；
供电
由邻近10kV电网引入厂区
供热
办公区采用电暖器取暖
环保工程
大气防治

拉丝、除锈工序
车间设通风换气装置，无组织排放。
废水防治

循环冷却水池
淬火回火冷却废水沉淀后循环使用，不外排。
生活废水

厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，用于道路洒水，厂区设旱厕，定期清掏。

噪声

各类噪声源

设备采用低噪声设备，进行基础减振，厂房隔音等措施。
固废

生活垃圾

厂区设置垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理

氧化铁皮、废铁渣、沉淀沉渣、边角料
集中收集后外售废品收购站
废机油

依托厂区北侧紧邻的长子县金鑫机械电杆有限公司的1间危废间暂存，占地面积36㎡，定期交由有资质单位进行处置
2、钢压延工程排放情况
现有项目建成后一直处于停产状态，待本项目建成后，作为本项目原料供应线一起运营。现有工程运营后涉及的污染物及处理措施如下
表2-7现有工程污染物及处理措施
污染源

污染物
处理措施
废气
拉丝、除锈
颗粒物
车间设通风换气装置，无组织排放
废水
生活污水
COD、氨氮、总磷、SS、BOD、pH
主要为洗漱废水，收集后用于道路抑尘，厂区设旱厕，定期由农户清掏。
冷却水池
SS
冷却水经沉淀后循环使用，不外排
噪声
厂界四周
Leq
通过厂房隔声，基础减振
固废
办公生活
生活垃圾

厂区设垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点
剥壳除锈、钢刷除锈
氧化铁皮
收集后外售废品收购站
刻螺旋槽拉丝
废铁渣和拉丝粉混合物
收集后外售废品收购站
冷却水池
铁屑沉渣

收集后外售废品收购站
液压剪切
废边角料
收集后外售废品收购站
设备保养维修
废机油
依托暂存于厂区北侧紧邻的长子县金鑫机械电杆有限公司的1间危废间暂存，委托有资质单位处置
3、现有工程环保问题及以新带老整改措施
根据现场勘查，1#厂房现有2条钢棒生产线，布置于厂房东侧，厂房西侧闲置可用于存放原料和产品；2#和3#厂房空置，地面进行水泥硬化，无遗留污染问题。
目前钢压延加工生产线建设项目未进行排污登记和竣工环保验收，本次环评要求，山西瑞铭科技有限公司需及时按照《‌排污许可管理条例‌》《‌建设项目环境保护管理条例‌》及《‌建设项目竣工环境保护验收暂行办法‌》进行排污登记和竣工环保验收工作。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

本次评价收集到了长子县2025年度的例行监测数据，监测项目包括：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，据此对该地区环境空气质量现状进行分析，监测统计结果见下表。

表3-1  环境空气监测数据统计结果表

污染物

年评价指标

现状浓度/

（μg/m3）

标准限值/

（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度
12
60
20%
达标
NO2
年平均质量浓度
17
40
42.5%
达标
PM10
年平均质量浓度
47
70
67.14%
达标
PM2.5
年平均质量浓度
25
35
71.43%
达标
CO
百分位数日平均质量浓度
1mg/m3
4mg/m3
25%
达标
O3
8h平均质量浓度
163
160
101.9%
超标
根据年均浓度监测结果可知：长子县2025年SO2全年平均浓度值为12μg/m3，NO2全年平均浓度值为17μg/m3，PM10全年平均浓度值为47μg/m3，PM2.5全年平均浓度值为25μg/m3，CO第95百分位数浓度1.0mg/m3，O3 8小时第90百分位数浓度163μg/m3。区域内监测值O3超标，其余监测值均达标。根据监测结果判定，长子县为不达标区。
同时，本次评价委托山西乾态环保科技有限公司对厂区下风向东街村的TSP进行现状监测，监测时间为2026年4月26日-4月28日（共3天）。监测结果如下。
表3-2   TSP监测数据统计表
监测点名称
日均浓度范围

（mg/Nm3）
评价标准

（mg/Nm3）
最大浓度

占标率（%）

超标率

（%）

达标情况
东街村
0.16
0.3
53.3
0

达标
0.156
0.3

52.0
0
达标

0.162
0.3

54.0
0
达标

由监测统计结果来看，东街村TSP监测值为0.156-0.162mg/m³，最大质量浓度占标率为54%，监测点TSP达标。
2、地表水环境质量现状
评价区所涉及的地表水体为项目北侧1.5km处的鸡鸣水河。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于浊漳河水系绛河“屯绛水库-入南源”，水环境功能为集中式饮用水源一级保护区、重要源头水保护区，水质要求为Ⅱ类。本项目运营期无废水外排。
本次评价收集了长治市2025年12月地表水环境质量状况，其中位于本项目下游司徒桥断面水质监测类别为Ⅱ类，满足该段河流水质要求。
3、声环境质量现状

本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目厂址周围50m范围内无声环境敏感目标，故本次仅对厂区四周声环境质量现状进行监测。
本次委托山西乾态环保科技有限公司于2026年4月25日对项目厂界四周进行噪声现状监测，监测结果见下表。
表3-3  噪声现状监测值
监测

点位
监测时段

监测结果

标准限值

达标情况

Leq

L10

L50

L90

厂界西
昼间

57
59.2
52.0
48.8
60
达标
夜间

45
45.4
43.4
42.6
50
达标

厂界南
昼间

56
60.8
51.2
44.6
60

达标

夜间

45
48.8
40.8
40.6
50

达标

厂界东
昼间

55
57.6
52.6
51.2
60

达标

夜间

46
47.2
44.2
43.8
50

达标

厂界北
昼间

57
59.2
55.4
51.0
60

达标

夜间

45
49.8
42.8
40.8
50

达标

由上述监测结果可以看出：本项目厂区边界昼间噪声为55~57dB(A)，夜间噪声为45~46dB(A)，其监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量现状较好。
4、生态环境现状

本项目占地为工业用地，占地范围内无生态环境保护目标。
5、地下水、土壤环境

本项目生产过程不使用有毒有害物质，无生产废水排放；本项目厂区及车间地面全部硬化，采取措施后，不存在明显的土壤、地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），未开展地下水、土壤环境现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境：本项目厂界外500米范围内分布有南街村（厂址西侧115m），东街村（厂址北侧120m），此外无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等。

2、声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：本项目占地为工业用地，占地范围内无生态环境保护目标。
表3-4  主要环境保护目标及保护对象

项目

环境保护目标

坐标
相对位置

保护要求

环境空气

南街村
X=667253.06

Y=4012667.45
西
115m
《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）二级
东街村
X=667521.57
Y=4014438.31
北
120m
声环境
50m范围内无声环境保护目标
——
地表水环境
鸡鸣河
/
北
1500m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类
地下水环境
500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

——
生态环境
无
—
——


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
电杆生产过程中产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值和表3大气污染物无组织排放限值。
表3-5  水泥工业大气污染物排放标准
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
10
周界外浓度最高点
0.5
2、废水

本项目运营期生产用水为搅拌用水和蒸汽养护用水，搅拌用水全部进入产品，养护用的软水制备产生的废水收集后用于拌和用水，不外排，洗车废水循环利用不外排。

3、环境噪声
施工期厂界执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523—2025)。

运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准值。
表3-6  建设期场界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

噪声限值
昼间
夜间
70
55
表3-7  运营期厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

类别
昼间
夜间
2类
60
50
4、固体废物
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准限值要求。

	总量

控制

指标
	根据“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”（晋环规〔2023〕1号）中的相关要求，山西省实施排放总量控制的主要污染物为氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、颗粒物。
本项目运营期搅拌机上料、搅拌、筒仓上料均会产生有组织粉尘，因此本项目需要对颗粒物进行总量申请，具体情况见表3-8
表3-8 本项目总量申请情况
本项目粉尘排放量
水泥筒仓：0.003t/a
粉煤灰筒仓：0.0003t/a
搅拌上料：0.48t/a
拟申请总量
0.49t/a
2026年6月18日，长治市生态环境局长子分局出具了“关于山西瑞铭科技有限公司环形混凝土电杆生产线建设项目污染物排放总量控制指标的核定意见”（长子环函〔2026〕11号），原则同意本项目取得如下污染物排放总量控制指标：颗粒物：0.49吨/年。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用山西瑞铭科技有限公司现有2#和3#厂房进行建设，本项目施工期仅进行电杆生产线的设备安装及原辅料仓储及转运设备的安装。
项目施工期间不涉及土方工程，对环境的影响主要为设备安装产生的噪声和安装过程产生的废包装等对厂址所属区域自然环境、生态环境及居民生活的影响，现将施工期的环境影响分述如下：
1、施工期声环境影响防治措施
施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通运输噪声两类。为了减轻拟建项目施工期噪声的环境影响，环评要求：

①加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声作业；

②施工机械应尽可能布置于对厂界外敏感区域造成影响最小地点；

③尽可能以液压工具代替气动工具；

④在高噪声设备周围设置声波遮挡物；

⑤尽可能减少运输车辆鸣笛，并适当降低车辆速度；

⑥做好劳动保护工作，为高噪声源附近操作人员配备防护耳塞或耳罩。

2、施工期固体废物环境影响防治措施
本项目施工期主要固废有设备安装产生的废包装材料。

施工过程产生的设备材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收的按照要求统一运至环卫部门指定地点处置，不能随意抛弃。

施工期项目的固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而减少，通过积极有效的施工管理，施工期固体废弃物对环境造成的影响不大。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期大气污染源强及污染防治措施

（1）大气污染物排放量核算
本项目大气污染物产排量汇总情况见下表。
表4-1  废气污染源产生排放情况表
污染源名称
原料堆放及装卸废气

汽车运输扬尘
水泥罐废气
粉煤灰罐废气
上料和搅拌废气
污染物种类
颗粒物
颗粒物
颗粒物
颗粒物

颗粒物

排放方式
无组织
无组织
有组织
有组织

有组织

废气量Nm3/h
--

--
1000
1000
20000
污染物产生情况

浓度mg/m3
--

--
3500
3300
120
产生量kg/h

6.57
1.53
3.51
3.33
2.3
核算方法

产污核算
--
产排污系数
产排污系数
产排污系数

污染防治措施

治理设施

原料库全封闭+喷雾洒水

定期清扫路面
布袋除尘器

布袋除尘器

布袋除尘器

收集效率%

--

--
95
95
95
处理效率%

78%+99%
80
99.7
99.7
91.7
污染物排放情况

浓度mg/m3
--

--
10
10
10
排放量kg/h
0.017
0.30
0.01
0.01
0.2
核算方法
排污核算
--
产排污系数
产排污系数
产排污系数

年运行时间h/a

2400
2400
285
27
2400
年排放量t/a

0.04
0.73
0.003
0.0003
0.48
排放参数

排气筒高度m

--

--
15
15
15
出口内径m

--

--
0.2
0.2
0.8
温度℃

--

--
常温

常温

常温

表4-2  有组织大气污染物产排量汇总情况表

污染物

颗粒物t/a

合计

0.49
源强核算过程如下：

1）砂石料堆放及装卸废气，主要污染物为扬尘
一般情况下堆场起尘主要包括两部分：物料堆放时随风扬尘和装卸时的扬尘。由于本项目采取全封闭车间，车间内风速很难达到料堆最低起尘风速，物料在堆存时起尘量几乎为零。
因此本次源强计算仅核算物料堆装卸时的起尘量，计算公式参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2的《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘。

①颗粒物产生量核算公式如下：

P=ZCy+FCy={Nc×D×(a/b)+2×Ep×S}×10-3
式中：P——指颗粒物产生量(单位：吨)；

ZCy——指装卸扬尘产生量(单位：吨)；

FCy——指风蚀扬尘产生量(单位：吨)；本次不考虑。

Nc——指年物料运载车次(单位：车)；566车

D——指单车平均运载量(单位：吨/车)；30吨

(a/b)——指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)，a指各省风速概化系数，a=0.0010，b指物料含水率概化系数，b=0.0017；

Ep——指堆场风蚀扬尘概化系数，参考附录3为3.6062(单位：千克/平方米)；

S——指堆场占地面积(单位：平方米)，物料库800m2。

根据公式计算得出本项目颗粒物产尘量为15.76t/a。

②颗粒物排放量核算公式如下：

Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm)

式中：P——指颗粒物产生量(单位：吨)；

Uc——指颗粒物排放量(单位：吨)；

Cm——指颗粒物控制措施控制效率(单位：%)，洒水74%；

Tm——指堆场类型控制效率(单位：%)，密闭式99%。

本项目物料全部置于全密闭厂房内，同时在物料堆区上方增设覆盖全堆场的顶部喷雾洒水抑尘装置，南北和东西走向每隔10m安装一个喷头，使之形成网格化布局，单个喷头辐射范围为10m-15m之间，旋转角度180度。喷雾洒水设施覆盖整个物料堆表面，定时洒水，可有效抑制扬尘的产生。原料和产品装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用移动式雾炮装置进行喷雾抑尘，加大湿度；同时全封闭车间可有效抑尘。采取上述措施后粉尘排放量约为0.04t/a。

2）水泥罐粉尘

本项目设1座80t的水泥仓，水泥在风送上料过程，仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘废气，根据生态环境部“2021年第24号公告”《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册 》，物料输送储存工序产污系数为废气量：22标立方米/吨-产品，颗粒物：0.12千克/吨-产品。根据工程分析，本项目生产线年消耗水泥量为8352t，经计算水泥仓上料及暂存过程中粉尘产生量为1.0t/a，废气量为18.37万m3/a。

根据行业经验值，粉料使用散装罐车由气泵吹入密闭筒仓，1辆罐车容积为22t/车，每车卸料时间为45min，则本项目水泥仓罐车卸料时间最大为285h。本次评价要求在水泥仓仓顶呼吸孔均设置密闭集气管，废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理，根据废气量计算，此处所需风机风量为645m3/h，本次评价要求将此处风机风量设定为1000m3/h，废气处理达标后由一根H15m×Φ0.2m排气筒达标排放。布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，粉尘排放浓度可达到10mg/m3以下，本次评价按10mg/m3计，则水泥仓水泥上料过程粉尘排放量为0.003t/a，排放速率为0.01kg/h。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2 中的特别排放限值要求，对周围环境的影响很小。
3）粉煤灰罐粉尘

本项目设1座80t的粉煤灰仓，粉煤灰在风送上料过程，仓顶呼吸孔会产生一定量的粉尘废气，根据生态环境部“2021年第24号公告”《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册 》，物料输送储存工序产污系数为废气量：22标立方米/吨-产品，颗粒物：0.12千克/吨-产品。根据工程分析，本项目生产线年消耗粉煤灰量为783t，经计算粉煤灰仓上料及暂存过程中粉尘产生量为0.09t/a，废气量为1.73万m3/a。

根据行业经验值，粉料使用散装罐车由气泵吹入密闭筒仓，1辆罐车容积为22t/车，每车卸料时间为45min，则本项目水泥仓罐车卸料时间最大为27h。本次评价要求在粉煤灰仓仓顶呼吸孔均设置密闭集气管，废气经收集后进入一台布袋除尘器进行处理，根据废气量计算，此处所需风机风量为641m3/h，本次评价要求将此处风机风量设定为1000m3/h，废气处理达标后由一根H15m×Φ0.2m排气筒达标排放。布袋材质为覆膜滤袋，过滤风速0.6m/min，粉尘排放浓度可达到10mg/m3以下，本次评价按10mg/m3计，则粉煤灰仓上料过程粉尘排放量为0.0003t/a，排放速率为0.01kg/h。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2 中的特别排放限值要求，对周围环境的影响很小。

4）配料入料口和搅拌机投料粉尘
A.入料口粉尘

本项目砂子和石子由铲车送至给料仓，给料仓半封闭，留一处进行给料，砂石料经自动计量系统计量后落入搅拌机上料斗，然后通过上料机输送到搅拌机内。参考生态环境部“2021年第24号公告”《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册 》，物料输送储存工序产污系数为废气量：22标立方米/吨-产品，颗粒物：0.12千克/吨-产品。本项目约1.7万吨砂石料，经计算上料过程中粉尘产生量为2.04‬t/a，废气量为37.4万m3/a。
根据《排风罩的分类及技术条件》、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》要求及项目生产设备实际情况，本次评价要求上料斗采用局部密闭罩收集废气。集气罩尺寸为1.2m×1.2m，罩口风速为1.2m/s。
风量计算：

根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），集气风量的计算公式

为： L=3600×Vx×F×β
式中：L—排风量，m3/h；

Vx—罩口平均风速，m/s；

F—罩口面积（㎡）

β：安全系数；一般取1.05~1.1。本项目取1.1。
则计算风量为：L=3600×1.2×（1.2×1.2）×1.1=6842m3/h

B.搅拌机投料粉尘

本项目搅拌工序设1台搅拌机，根据生态环境部“2021年第24号公告”《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册  3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册 》，物料混合搅拌工序产污系数为废气量：25标立方米/吨-产品，颗粒物：0.13千克/吨-产品，本项目年产约2.73万吨混凝土料，经计算拌合过程中粉尘产生量为3.55‬t/a，废气量为68万m3/a。
根据《排风罩的分类及技术条件》、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》要求及项目生产设备实际情况，本次评价要求搅拌机采用局部密闭罩收集废气。集气罩尺寸为1.5m×1.5m，罩口风速为1.2m/s。
根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），集气风量的计算公式

为： L=3600×Vx×F×β
式中：L—排风量，m3/h；

Vx—罩口平均风速，m/s；

F—罩口面积（㎡）

β：安全系数；一般取1.05~1.1。本项目取1.1。
则计算风量为：L=3600×1.2×（1.5×1.5）×1.1=10692m3/h

上料斗和搅拌过程产生的粉尘经集气罩收集后，共用一台布袋除尘器处理，考虑漏风系数，除尘系统总风量为20000m3/h，废气处理达标后由一根H15m×Φ0.8m排气筒达标排放。过滤面积556㎡，过滤速率为0.6m/min，滤袋材质采用覆膜涤纶针刺毡，粉尘排放浓度可达到10mg/m3以下，本次评价按10mg/m3计，则该过程粉尘排放量为0.48t/a，排放速率为0.2kg/h。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2 中的特别排放限值要求，对周围环境的影响很小。
表4-3  布袋除尘器主要技术参数一览表

项目

处理风量

（m³/h）

过滤面积（m2）

过滤风速（m/min）

设计排放浓度（mg/m3）

水泥仓除尘器

1000

28
0.6

≤10

粉煤灰仓除尘器

1000

28
0.6

≤10
入料斗、搅拌机除尘器
20000
556
0.6
≤10
表4-4  排放口信息表

排放口名称
排放口编号
高度m
内径

位置

水泥仓排气筒
DA001
15
ф=0.2m

E112°51′48.80″，N36°14′38.09″

粉煤灰仓排气筒
DA002
15
ф=0.2m

E112°51′48.61″，N36°14′38.08″

入料口、搅拌机仓排气筒
DA003
15
ф=0.8m
E112°51′48.63″，N36°14′38.60″
5）运输扬尘
原料和产品采用汽车运输，工程交通运输起尘采用下述经验公式进行计算：
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式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆；

[image: image13.jpg]IR MR SR

CEZACES)

T 4 ﬂ%rﬁ
EERE (FF) 4

% B

RN e RS 78 A



 　　——运输途中起尘量，kg/a；

  V——车辆行驶速度，35km/h；

  M——车辆载重，30t/辆；

  P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2；

  L——运输距离，取0.5km；

  Q——运输量，26100t/a。

根据上述公式可计算的交通运输起尘产生量3.66t/a。

汽车运输扬尘主要是沿途抛洒及道路行驶引起的扬尘，因此建设单位对物料运输采取如下措施：

①采用的水泥等粉状原料均为密闭罐车，不得超载，限速行驶；砂石运输车辆需用帆布遮盖除尘，同时控制转载量，尽可能地减少道路抛撒，厂区外运输车辆必须按照固定路线行驶，严禁另辟新路；

②厂内道路进行水泥硬化、定期清扫、洒水抑尘，道路长度为170m、宽4m；厂区内除绿化面积外，其他裸露地表均硬化；
③严格管理车辆，在经过村庄时要减速行驶。

同时清洁运输、非道路移动机械要求如下：

本次评价要求原料及成品运输采用的所有运输车辆采用国六标准的清洁能源车辆，且需满足清洁运输的要求，厂区内非道路移动机械达到国四及以上排放标准；同时，评价要求厂区所有运输通道出入口按要求安装门禁系统，门禁视频监控数据连续保存6个月以上。
根据《非道路移动机械设备污染防治技术政策》等相关环保要求，评价要求企业首先要使用排放达标的、环保检测合格的设备；第二，在使用过程中要加强设备的维修、保养，保证设备保持良好的技术状态；第三，使用的燃料、机油及氮氧化物还原剂要保证质量稳定，且满足国家标准的要求；非道路移动机械须满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）Ⅳ类限值要求。
采取以上措施后，抑尘80%，则本工程交通运输起尘产生量为0.73t/a。
（2）治理措施可行性分析

本项目环保措施主要参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）附录B 水泥工业废气防治可行技术参考表，具体如下：

表4-5  废气防治可行技术参考表（附表A.1）

环境要素
排污单位类型
排放口
主要污染物
可行技术（重点地区排污单位）
废气有组织排放
水泥制造排污单位
包装机及其他通风生产设备等排气筒
颗粒物
覆膜滤料袋式除尘器
本项目水泥罐顶和搅拌机投料口均设置袋式除尘器进行除尘，净化后的粉尘的排放浓度可以达到10 mg/m3以下。

因此，本项目环保设施设置符合《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）要求，技术具有可行性，可以保证废气达标排放。

（3）大气环境影响分析
本项目筒仓顶和搅拌机投料口均配套除尘器，且所有生产设备均布置于全封闭车间内；在采取以上措施后，项目各污染物可做到达标排放，项目距离村庄较远，因此本项目不会对周边村庄造成明显的不利影响。
2、水环境影响分析
表4-6   废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

产排污环节

办公生活
软水制备
洗车废水
类别
生活污水
浓盐水
洗车废水
污染物种类

COD、氨氮、总磷、SS、BOD、pH

全盐量
SS

污染物产生量和浓度

480m³/a
231m³/a
45m³/a
治理设施

处理能力
——
——

10m3
治理工艺

使用化粪池，少量盥洗废水排入化粪池，定期清掏用于施肥
回用于搅拌用水，不外排
沉淀后回用
治理效率

——
——
--
是否为可行技术

是
是
是

废水排放量
0
0
0
污染物排放量和浓度
0
0
0
排放方式
无
无
无

排放去向

不外排
不外排
不外排

排放规律

——
——
——
排放口基本情况

编号

——
——
——

名称

——
——
——

类型

——
——
——

地理坐标

——
——
——

排放标准

不外排

不外排

不外排
本项目在现有厂区内建设，厂区地面已进行水泥硬化，生产废水全部收集后回用不外排，生产设备全部置于全封闭彩钢结构2#生产车间内，水泥和粉煤灰料置于全封闭3#车间的筒仓内，砂子和石子物料置于全封闭3#车间内贮存，厂区内除绿化区域，其余裸露地面均已硬化，并配清扫车和洒水车各1辆，用于日常厂区道路清扫和洒水抑尘。

综上，厂区地面能够保证清净整洁，下雨天气，厂区雨水通过‌埋地涵管‌收集并输送至厂外雨水沟。
（1）生产废水

生产废水为蒸汽发生器所用软水制备产生的废水，约0.77m3/d，为清净下水，经收集后回用于搅拌用水，不外排。
（2）生活废水

生活污水主要为职工盥洗废水，产生量为1.6m3/d，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，浓度分别为350mg/L、200mg/L、180mg/L、35mg/L。生活污水产生量小，排入化粪池，由专人定期清掏外运用作农肥。

（3）洗车废水

参考《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）汽车冲洗用水定额中公共汽车、载重汽车冲洗用水定额，本项目运输车辆清洗用水按60L/辆·次计；本项目砂石运输量为17000t/a，汽车载重量20t计，则运输车辆清洗次数约为850次/年，则本项目运输车辆清洗用水量为51m3/a（0.17m3/d）。产污系数按用水量的90%计，则污水产生量为45m³/a（0.15m³/d）；运输车辆清洗废水经沉淀池处理后排入清水池回用，补水量为6m³/a（0.02m³/d）。
本项目拟在厂区进出口处设1座车辆清洗平台对车身及轮胎进行冲洗；洗车平台设置沉淀池和清水池各1座，洗车废水经沉淀池收集后由溢流口进入清水池循环使用，不外排。项目洗车循环水每日产生量为0.15t/d，因此本次建设沉淀池、清水池各5m3，满足每日废水产生量，保证洗车废水不外流。同时洗车平台配套水池通过埋入地下冻土层以下及设置保温层、加热装置等措施防止冬季结冰。
表4-7  洗车平台配置及主要参数表

序号

主要指标

参数

1

数量

1套

1

尺寸

14000×3600×3000（mm）
2

主水泵

流量：5m3/h功率：15kW
3

冲洗压力
3-4kg/cm3
4

冲洗时间

50-60S/辆（可调节）

5

冲洗耗水量

60L/每辆

6

冲洗方式

无接触喷水

7
底座材质
8×8cm方管，壁厚4mm
8
侧板材质
5×5cm方管，壁厚3mm
3、声环境影响分析
（1）噪声源
本项目噪声源主要为搅拌机、液压张拉机、龙门吊、泵、风机等，它们所产生的噪声源大多为稳态连续声源，生产期间对环境的影响表现为稳态噪声影响。其噪声值介于80～95dB(A)之间。

（2）防治措施
1）从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如搅拌机、离心机、风机等设备置于室内，利用建筑物隔声。
2）尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准；产噪设备设置减震基础；
3）风机基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支撑结构传振；
4）原料和产品运输时，加强管理，运输车辆禁鸣、限速行驶，避免运输噪声对运输道路沿线的村庄产生影响。

通过采取以上措施后，可降噪10-20dB(A)。
营运期主要噪声源位置及源强见下表，
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	表4-8  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1
2#生产车间
电杆离心机
95
高噪声设备集中设置，生活与生产区分开设置；选用低噪设备，各产噪设备均置于室内，利用建筑物隔音；
141.9
-27.2
0.5
1
85
昼间
15
70
1
2
电杆离心机
95
149.5
-25.7
0.5
1
85
昼间
15
70
1
3
钢筋镦头机
80
149.5
0.6
1.5
10
70
昼间
15
55
1
4
电蒸汽发生器
75
189.1
-1.7
1
1
65
昼间
15
50
1
5
水泵
80
200.5
-0.2
1.5
2
70
昼间
15
55
1
6

滚焊机

85
204.3
-24.1
0.5

3
75
昼间
15
60
1
7
液压张拉机
85
210
1
1.5
10
75
昼间
15
60
1
8
液压张拉机
85
211.5
-25.7
1
10
75
昼间
15
60
1
9
3#车间
搅拌机
90
79.2
-19.6
1
5
80
昼间
15

65
1
10
螺旋机
85
79.6
-31.4
2
5
75
昼间
15

60
1
11
筒仓除尘器

95
86.4
-34
2
2
85
昼间
15

70
1
12
筒仓除尘器

95
93.3
-31.4
3
2
85
昼间
15

70
1
13
搅拌机除尘器
95
96.7
-21.5
3
2
85
昼间
15

70
1
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	（3）噪声预测结果

利用预测模式计算出各设备噪声影响值，根据能量合成法叠加各设备噪声对各预测点声环境造成的影响值。本项目工作制度为每天8小时，夜间不生产。厂界噪声预测结果见下表。

表4-9  厂界噪声预测结果表

序号

预测点位

昼间dB(A)
贡献值
现状值
预测值
标准值
1
厂界北
30.27
57
57.05
60
2
厂界东
38.71
55
55.03
60
3
厂界南
41.72
56
56.11
60
4
厂界西
39.87
57
57.15
60
根据预测结果显示，本项目建成后，厂区厂界四周噪声值预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

4、固体废物
本项目产生的固体废物主要包括：除尘灰、不合格产品、废边角料，设备运行、检修产生的废矿物油、废油桶，员工生产生活中产生的生活垃圾。项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。

本项目固废污染物产排量汇总情况见下表。
表4-10  本项目固废污染物产排量汇总情况表

分类
名称
主要成分

代码

产生量t/a

综合利用量t/a

处置量t/a

产废周期

综合利用或处置措施

一般固废

除尘灰
颗粒物
900-099-S59
108.24
108.24
0
1次/班
送搅拌机回用
不合格品
废混凝土砌块

900-999-S59
2
0
2
1次/班
送附近工厂回收
废边角料
钢筋
900-001-S17

1.2
1.2
0
1次/班
直接外售
危险废物

废机油
废机油

HW08

900-217-08
0.1

0

0.1

间断
委托有资质单位处置

废油桶
含废机油
HW49

900-249-08
0.1

0

0.1

间断

生活垃圾

生活垃圾
其他垃圾
900-099-S64
3.75
0
1.2
/
市政环卫部门

源强核算过程如下：

S1：除尘灰；

本项目布袋除尘器采用电脉冲清灰。根据工程分析，本项目布袋除尘灰的产生量约为108.24‬t/a。

措施：除尘灰属于一般固废，主要成分为石粉、水泥粉和粉煤灰粉，收集后回用于搅拌。
S2：废混凝土
项目离心环节可能会产生不合格残次品，产生量约为2t/a，送附近工厂粉碎后用于生产水泥砌块。

S3：废边角料
项目钢筋切割会产生废边角料，产生量为1.2t/a，直接外售。

S4：设备运行产生的废机油、废油桶

本项目生产过程各设备运行会产生少量废机油和废油桶，根据《国家危险废物名录》（2025），本项目产生的废机油属于危险废物，其废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-217-08，废机油产生量约为0.1t/a。废油桶废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-249-08，根据建设单位提供资料废油桶一年约产生5个，单个重量约20公斤，经计算，项目废油桶产生量为0.1t/a。收集后暂存于危废贮存库，及时交由有资质单位进行处置。

本项目危险废物产生情况见下表。
表4-11  危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量(吨/年)

产生工序及装置

形态

主要成分/有害成分

产废周期

危险

特性

1
废机油

HW08

900-217-08
0.1

设备维修保养
液态

含有机物
间歇
毒性

2
废油桶

HW08

900-249-08
0.1
设备维修保养

固态

含有机物

间歇

毒性
S5：员工生产生活中产生的生活垃圾
本项目运营期间的生活垃圾产生系数为按0.5kg/（d•人）计，劳动定员25人，则本项目生活垃圾产生量为3.75t/a。在厂区内设封闭式垃圾收集箱，生活垃圾收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。
（2）危险贮存依托可行性
本次依托项目北侧长子县金鑫机械电杆有限公司的危废贮存库进行危废暂存，危废库距离本项目60m，为长子县金鑫机械电杆有限公司管理，危废库占地面积为36m2；计划存放长子县金鑫机械电杆有限公司产生的废机油（产生量为0.5t/a，于2016年取得长子县环境保护局下发的关于长子县金鑫机械电杆有限公司年产2万根砼电杆扩规改造项目环境影响报告表的批复，2017年取得了长子县环境保护局出具的该项目环境保护验收意见的函）和瑞铭厂钢压延生产线产生的废机油（产生量为0.1t/a，于2023年9月7日取得长子县行政审批服务管理局“关于山西瑞铭科技有限公司钢压延加工生产线建设项目环境影响报告表的批复”）。根据现场勘查，危废贮存库内现有2个金鑫机械电杆有限公司产生的废油桶，库内剩余面积较大，各单位危废均为机械设备维修保养产生的废机油、废油桶，产生量较小，且每月周转1次，因此，现有危废贮存库容量能够满足本项目危废。
（3）危废库贮存、处置管理要求
根据现场调查，长子县金鑫机械电杆有限公司现有危废库容量能够满足长子县金鑫机械电杆有限公司和瑞铭厂的危废贮存，危废库现状能够满足防风、防晒、防雨、防外泄的要求，但库内地面和墙裙由于建设时间久而出现裂缝，且库内未设置集油池，危险废物暂存库标志牌不完善，因此本次环评建议应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号），对现有危废库的建设和管理进行完善，对危险废物的收集、运输、转移及储存等提出以下要求。
①暂存要求：

A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

E.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

F.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

G.容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。

H.贮存设施运行环境管理要求：危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

危险废物标签按照（HJ 1276—2022）设置，参考样式见下图：
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说  明

1、危险废物标签尺寸颜色

最小尺寸：100×100mm

颜色：背景色为醒目的橘黄色，字体和边框颜色为黑色

字体：黑体字

字体颜色：黑色

2、材质：不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。

3、使用于：容器或包装物明显处

危险废物贮存分区标志牌按照（HJ 1276—2022）设置，参考样式见下图：
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说  明

1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色

2、字体：黑体字

3、标志整体外形最小尺寸：300×300mm

4、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。

5、印刷：危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。

危险废物暂存库标志牌按（HJ 1276—2022）设置。标志牌参考样式见下图：
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说  明

颜色：背景颜色为黄色，字体和边框为黑色；

字体：黑体字

标志牌整体外形最小尺寸：露天/室外入口900×558mm

材质：采用坚固耐用的材料（如 1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于 3 mm。

可采用横版或竖版的形式

②转移要求：

A.根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的要求进行。

B.危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

C.移出人应当履行以下义务：

对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；

制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；

建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息；

填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；

及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；

法律法规规定的其他义务。

移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

③处置要求：

建设单位拟委托有资质单位对项目运行期间产生的危险废物进行处置。
5、地下水、土壤环境影响分析
（1）影响分析
本项目生产过程中产生少量的粉尘，各生产工序均在全封闭厂房内进行，无组织粉尘沉降在车间内。本项目粉尘污染物对地下水、土壤环境影响很小。

本项目产生的危险废物储存依托项目北侧长子县金鑫机械电杆有限公司的危废贮存库，该危废库内部进行硬化防渗处理，并在进出入口设置围堰，防止废机油等泄漏流出贮存库；同时，项目生产车间及厂区除绿化区域进行了硬化处理，正常情况下基本不会对地下水和土壤产生影响。

项目蒸汽用水循环利用，软水制备废水回用于搅拌，洗车废水循环利用，生活污水为洗漱废水，用于厂内洒水抑尘，项目废水水质简单因此对地下水污染较小。
（2）分区防渗措施
建设项目对各区域分别采取防控措施，以水平防渗为主，本项目在已建成的现有厂房内进行，厂区地面已做好水泥面硬化防渗措施。项目防渗分区见下表。

表4-12项目防渗等级一览表

防渗分区

本项目分区

防渗处理措施要求

简单防渗

化粪池、洗车平台沉淀池、2#和3#生产车间
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。

一般防渗
其他区域

混凝土地面硬化。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在做好各项防渗措施，并加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂内的液态原料和危险废物等污染物下渗现象，不会出现污染地下水、土壤的情况。
6、环境风险与应急预案

6.1环境风险识别

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1和表H.1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质临界量见下表。

表4-13   危险化学品危险源识别

序号

名称

临界量t

实际产生量t

可能影响途径
1

机油
2500

0.1
地下水、大气

6.2风险防范措施

本项目依托长子县金鑫机械电杆有限公司危废贮存库，占地面积36㎡，定期交由有资质单位进行处置。危废贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）的相关要求，对项目存在的废机油进行贮存、管理和转运，同时加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。
本项目环境风险简单分析内容见下表。
表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
山西瑞铭科技有限公司环形混凝土电杆生产线建设项目

建设地点
山西省长治市长子县鲍店镇东街村
地理坐标

经度
112.863932

纬度
36.244127

主要危险物质及分布

废机油泄漏风险

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

项目原辅料均采用公路汽车运输，所有机油运输均委托专业运输单位担任运输任务，对项目运输风险影响相对较小；而物料储存系统风险影响相对较大，项目机油储存桶破裂、泄漏将影响正常的生产，并且很容易下渗影响地下水，甚至威胁人群安全。

风险防控措施要求

本项目贮存或使用机油的设备底部均进行防渗，危废贮存库建成具有防水、防渗、防流失、防晒的专用贮存设施贮存。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。采取环评要求措施后，对周围环境产生的风险影响较小。

应急要求：①一旦发生事故，现场操作人员应在发现后立即向负责人报警。②负责人在接到报警后立即确认事故位置及大小，及时向事故应急中心报警。③事故应急指挥中心在接到报警后，按照应急指挥程序，立即向环保部门以及消防部门发出指示，指挥抢险工作。④负责人在向指挥中心报警的同时，启动事故应急程序，实施应急对策。⑤环保部门应在接到报警后在出事地点周围对环境状况进行监测。⑥政府部门负责疏散周围可能受影响居民。
通过采取以上防治措施，能有效防范风险事故发生，本项目环境风险较小。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目涉及附录B中的风险物质主要为废矿物油。

7、环境管理与监测计划

（1）环境管理机构及职责

项目运营后，应根据项目建设情况，建立环保安全机构，配备相应的专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。

（2）环境管理制度

①贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。
②执行排污申报登记：本项目为C3021水泥制品制造，属《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》中二十五、非金属矿物制品制造 30，石膏、 水泥制品及类似制品制造 302中水泥制品制造3021，为登记管理类别，建设单位应及时向主管部门申报排污登记。
③环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。
④建立企业环保档案：企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目运营期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。
（3）环境监测

建设单位委托有资质的环境监测公司对项目排污进行定期监测，环境监测计划包括对废气排放源和噪声的监测，监测依据为《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）。

全厂环境监测点位、监测项目及监测频率见表4-15。

表4-15  环境监测计划一览表

项目

监测点位

监测项目

监测点位
监测频率

监测单位

大气

有组织废气
颗粒物
水泥罐排气筒
每年1次
委托有资质

的环境监测站

颗粒物

粉煤灰罐排气筒
每年1次
颗粒物

搅拌排气筒
每年1次
厂界无组织
颗粒物
厂界上下风向
每年1次
噪声

厂界四周

Leq、L10、L50、L90
每季度1次、昼夜各一次

（4）信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。
8、环保投资

本项目总投资380万元，其中环保投资49.2万元，占总投资12.9%。本项目环保投资一览表见下表。

表4-16   环保投资一览表
序号

类别
项目
环保措施
投资

(万元)
1

废气
砂石料堆放
全封闭彩钢结构，地面全部硬化，顶部设喷淋洒水装置，同时使用移动式雾炮装置进行喷雾抑尘，加大湿度，减少粉尘的散出
3
水泥罐
水泥罐配套1台脉冲布袋除尘器
4
粉煤灰罐

粉煤灰罐配套1台脉冲布袋除尘器
4
搅拌和上料
上料口设侧吸罩，搅拌机全密闭，废气经收集后进入1台布袋除尘器处理达标后排放。
25
2
废水
软水制备废水
回用于搅拌用水，不外排
/
洗车废水
洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排
10
生活废水
厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，排入化粪池，定期清掏，不外排。
/
3
固废
生活垃圾
厂区设置垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理
0.2
除尘灰
收集后回用于搅拌
/
不合格品
生产过程产生的混凝土残次品外送作为混凝土砌石利用
/
废边角料
直接外售
/
废机油、废油桶
依托长子县金鑫机械电杆有限公司的危废贮存库，并对地面进行重点防渗，定期委托有资质单位处置
/
4
噪声
隔声、减振
选用低噪设备、采取减振基础、加强个人防护

3
合计
49.2



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	砂石料堆放
	颗粒物
	全封闭彩钢结构，地面全部硬化，顶部设喷淋洒水装置，同时使用移动式雾炮装置进行喷雾抑尘，加大湿度，减少粉尘的散出
	《水泥工业大气污染物排放标准》

	
	水泥罐
	颗粒物
	水泥罐配套1台脉冲布袋除尘器
	

	
	粉煤灰罐
	颗粒物
	粉煤灰罐配套1台脉冲布袋除尘器
	

	
	搅拌和上料
	颗粒物
	上料斗设侧吸罩，搅拌机全密闭，废气经收集后进入1台布袋除尘器处理达标后排放。
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮、总磷、SS、BOD、pH
	厂区不设食宿，生活污水主要为盥洗废水，排入化粪池，定期清掏，不外排
	不外排

	
	洗车废水
	SS
	在厂区入口处设置洗车平台，并配套建设收集池、沉淀池各1座，容积均为5m3，洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排
	不外排

	
	软水制备废水
	全盐量
	收集后用于搅拌，不外排
	不外排

	声环境
	各类设备
	噪声
	尽量选用低噪声设备；产噪设备基础减震、密封隔音；
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	电磁辐射
	无

	固体废物
	办公生活
	生活垃圾
	厂区设置垃圾桶收集，定期送至当地环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理
	合理处置

	
	除尘灰
	除尘灰
	收集后回用于搅拌
	综合利用

	
	废边角料
	钢筋
	收集后外售废品收购站
	综合利用

	
	不合格品
	混凝土
	外送座位混凝土砌块利用
	外送利用

	
	设备保养维修
	废机油、废油桶
	暂存于长子县金鑫机械电杆有限公司的危废贮存库，委托有资质单位处置
	合理处置

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目运营期主要是危险废物泄漏以及废水水池等泄漏下渗至土壤及地下水，从而对区域土壤及地下水造成影响。本项目厂区采取分区防渗措施，危废贮存库依托长子县金鑫机械电杆有限公司需进行重点防渗，生产车间和废水池进行简单防渗，其他区域进行一般防渗。本次评价要求建设单位加强环保措施的运行管理，保证其稳定运行，降低气态污染物的排放，同时加强危废贮存点、车间地面维护工作，防止地面出现裂缝等，降低污染物入渗对地下水、土壤环境的影响。

	生态保护措施
	（1）加强物料的管理，减少颗粒物的排放总量，这是减轻生态负面影响的关键因素；

（2）在厂区四周设置围墙、绿化等多种形式的围挡，尽可能限制无组织排放粉尘的扩散范围及强度。

	环境风险防范措施
	1.加强工作人员安全教育，生产过程中应严格工艺步骤规范操作。

	其他环境管理要求
	1、环境管理计划

本工程环境管理工作计划见表5-1。
表5-1  环境管理工作计划表

阶段

环境管理工作主要内容

环境管理

机构的职能

根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。

建设期

1、合理选址，减少用地。

2、施工便道定期洒水。

3、临时用地恢复绿化。

4、路基防护与加固

5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。

6、施工营地加强环境管理。

调试期

1、申领排污许可证。

2、对噪声防治效果进行检测。

3、对各设施不定期进行检查。

4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现的问题提出完善意见。

5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。

6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。

生产运行期

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。

2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。

3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。

4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。

5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。

2、排污口规范化设置
项目需要按照要求设立排污口。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近设置环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。
按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，在各排污口设置相应的环境保护图形标志牌，具体要求见表5-2。
表5-2  环境保护图形标志
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简介：废气排放口
提示图形符号
废气排放口
表示废气向大气环境排放
简介：噪声排放源
提示图形符号
噪声排放源
表示噪声向外环境排放
简介：一般固体废弃物
提示图形符号
表示一般固体废弃物贮存、处置场
3、管理监测信息公开
根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下：
1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
3）防治污染设施的建设和运行情况；
4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
5）其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。
4、其他管理要求
项目建设完成以后，及时办理排污许可证，并进行竣工环境保护验收。


六、结论
	本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。

因此，从环保角度考虑，山西瑞铭科技有限公司环形混凝土电杆生产线建设项目对区域环境质量和生态环境质量等影响较小，本项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（粉尘）
	——
	——
	——
	0.49
	——
	0.49
	+0.49

	
	二氧化硫
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	
	氮氧化物
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	废水
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	一般工业

固体废物
	除尘灰
	——
	——
	——
	108.23
	0
	108.23
	+108.23

	
	不合格品
	——
	——
	——
	2
	0
	2
	+2

	
	废边角料
	1.5
	——
	——
	1.2
	0
	2.7
	+1.2

	
	铁渣
	3.5
	——
	——
	——
	——
	3.5
	0

	危险废物
	废机油、废油桶
	0.1
	——
	——
	0.2
	0
	0.3
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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水泥罐
粉尘、噪声
废边角料、噪声
噪声
不合格品
粉尘
粉煤灰罐
水泥
粉煤灰
砂、碎石
砂石库
自动计量下料
水
减水剂
混凝土搅拌
装模、灌模
合模紧固
应力张拉
离心成型
蒸汽养护
脱模检验
骨架制作
合格入库
钢筋拉直
粉尘
粉尘
噪声
噪声
废水循环利用
电蒸汽发生器
制水机
废水回用于搅拌



