附件5：

长子县农村厕所改造标准（内置式）

1.厕具标准：坐便器尺寸高度不低于40公分，便器上开口不能小于35 cm×25cm；蹲便器尺寸不小于52 cm×42 cm；下粪口必须配置防臭装置；蹲便器、坐便器以白色陶瓷为主，可以水旱两用。安装蹲便器或坐便器由群众自行选择其一。

2.便器安装：便器安装在坑口，要安装牢固，原厕口要用水泥砂浆密封。

3.内置式化粪池：独立容积不小于1.2m³，采用防腐抗拉伸柔性材料。地面以下所有构件选用防腐材料，如PVC、不锈钢等。

4.冲水系统：安装内置冲水系统，做到冬季不冻。冲水装置储水容积不小于100L，抽水装置动力大于300W，扬程不低于10米，流量不小于1.3m³/小时。

5.地面处理：原厕所口封住，其余地面用C20混凝土铺设抹平，地面厚度不少于6cm，做到平整。预留的抽粪口要用子母盖或者小型井盖盖严。（C20混凝土配比：水泥、石粉、石子质量比1:1:3）

6.排气管安装：安装直径110毫米pvc排气管，必须开槽安装在地面下，下端深入厕所，要垂直靠墙，高度最少不低于3.6米，顶部安透气帽，排气管要用配套管箍固定。

7.墙体墙面：厕所四周要有墙体且不低于1.5米，内外墙面水泥砂浆抹面。

8.厕顶：无厕顶的要做厕顶，可用厚方钢（4\*6cm)支撑彩钢瓦。方钢用膨胀螺栓固定在墙体侧面。顶棚彩钢瓦（0.5mm厚）做成一字坡。彩钢瓦颜色选用灰色。

施工中的各种材料需具有合格证及出厂检验文件并经监理签字确认后方可使用。