# 附表3

重污染天气预警分级及启动条件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警级别 | 黄色预警（Ⅲ级） | 橙色预警（Ⅱ级） | 红色预警（Ⅰ级） |
| 启动条件 | 预测日AQI＞200或日AQI>150持续48小时及以上，且未达到高级别预警条件； | 预测日 AQI>200 持续 48 小时或日 AQI>150 持续 72 小时及以上，且未达到高级别预警条件 | 预测日 AQI>200 持续 72 小时且日 AQI>300 持续 24 小时及以上。 |
| 预警响应级别 | Ⅲ级应急响应 | Ⅱ级应急响应 | Ⅰ级应急响应 |