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长子环函〔2026〕12号 

长治市生态环境局长子分局
关于山西瑞铭科技有限公司环形混凝土电杆生产线建设项目环境影响报告表的批复
 
山西瑞铭科技有限公司：
    你单位报送的《山西瑞铭科技有限公司环形混凝土生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请已收悉。现批复如下：
[bookmark: _GoBack]该项目（项目代码：2604-140428-89-05-308768）建设地点位于山西省长治市长子县鲍店镇东街村。工程建设内容主要包括：办公用房、生产厂房及原材料库等配套设施。项目总投资380万元，其中环保投资49.2万元。
一、该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。
二、项目建设及运行中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作：
（一）加强施工期环境管理
1、加强施工扬尘管控。施工过程中合理安排工期，施工场地周围设置围挡，建筑施工场地内路面进行硬化，采取湿法作业，对产生扬尘的场地进行洒水，合理设置建筑垃圾存放场地，并按规定及时收集、清运、处置垃圾，对运输车辆采取限速、加盖篷布、保证物料不沿途撒漏。要求建设单位购置或租用油耗低、效率高、满足排放标准的车辆和施工机械，禁止擅自拆除、破坏或者非法改装非道路移动机械污染控制装置，禁止使用不符合环保要求的柴油，运输车辆必须尾气达标。
2、合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，选用低噪声设备，确保施工场地噪声达标排放。
3、施工期间建筑垃圾集中运往当地政府规划的建筑垃圾场处理。生活垃圾指定地点统一堆存，委托环卫部门运至生活垃圾填埋场统一处理，禁止乱堆乱放。
（二）加强运营期环境管理
1、落实大气污染防治措施。物料全部置于密闭厂房内，水泥筒仓、粉煤灰筒仓、搅拌机投料口废气收集后分别进入布袋除尘器进行处理，经处理后由一根15米高的排气筒排放。
2、加强项目运营期水环境影响和保护。生产废水为蒸汽发生器所用软水制备产生的废水，经收集后用于搅拌用水，不外排；生活污水排入化粪池，由专人定期清掏外运用作农肥。
3、落实噪声污染防治措施。尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，产噪设备设置减震基础。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4、做好固体废物的分类处置和综合利用。本项目不在厂区内设置危废暂存间，依托厂区北侧金鑫机械电杆有限公司的1间危废间暂存，定期交由有资质单位进行处置。生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运。
三、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。
四、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。
五、本项目《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年方决定项目开工建设的，你公司须重新向我局报批《报告表》。
六、长治市生态环境局长子分局负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。
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